护角机控制系统操作要求

1. 设备运转过程中（两电机正在动作时）不可切换产品。
2. 产品参数可在线修正，修正冲口+定长产品时，可修正产品尺寸，但不允许增加或减小冲口数，产品参数需要在线修正时，只要整改相应的参数即可，不需点击确定按钮，产品厚度在线不可调。定长切产品可在线更改产品长度以及修正误差。
3. 需要更换产品时可不用停止整条生产线，只需点击触摸屏上的【停止】按钮后即可进行产品的切换，切换到新产品后重新点击【启动】按钮即可。点击【启动】按钮前要确保两电机处于原点处。