1. 需要添加的元器件如下：电池，Y2高速光耦，底板0V处弹簧
2. 底板与核心板焊接固定
3. 配线请按照IO口定义配置